Wyszków, dnia 20.07.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Sz/WFOŚiGW/2021**

**I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

**POWIAT WYSZKOWSKI**

**ul. Aleja Róż 2**

**07-200 Wyszków**

tel./fax: (0-29) 743-59-56 / (0-29) 743-59- 33

e-mail: fundusze@powiat-wyszkowski.pl

**II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy
z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) w trybie zapytania ofertowego.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wynosi poniżej 130 000,00 zł.

**III. PRZEDMIOT I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji edukacyjnej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu pomocy dydaktycznych przy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania „**Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk”** *w ramach programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:*
2. Gra edukacyjna Czas zaklęty w drzewach - szt.1
3. Gra edukacyjna Galeria budek lęgowych - szt.1
4. Gra edukacyjna Ile waży drewno - szt. 1
5. Gra edukacyjna Odkrywca - 8 tabl. obrot.- szt. 1
6. Gra edukacyjna Pamięciówka (16 tabliczek) - szt. 1
7. Gra edukacyjna Puzzle z księgą wiedzy - szt. 1
8. Gra edukacyjna Sprawność (5 kostek) - szt.1
9. Gra edukacyjna Światowid (3 kostki) - szt. 2
10. Gra edukacyjna Zegar przyrody - szt. 1
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 2 – Opis urządzeń edukacyjnych i Generalne wymagania techniczne.
12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45112720- 8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

**IV. INFORMACJE DODATKOWE**

Termin wykonania zamówienia określa się do 30 września 2021 r.

Okres wykonania usługi przypada od momentu podpisania umowy do dnia wykonania usługi. Wynagrodzenie za wykonanie usługi, będzie płatne przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę oraz po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony. Wynagrodzenie za wykonanie usługi zostanie przelane na rachunek bankowy podany przez wykonawcę w umowie.

**Zamawiający wymaga min. 36 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone
i zamontowane pomoce dydaktyczne.**

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

1. **Pan Przemysław Tomasiuk**

**tel. (0-29)  679 42 20,**

**e-mail:** **tomasiuk.przemysław@gmail.****com**

**2) Pani Agnieszka Krakowiecka**

**tel. (0-29) 743-59-04**

**e-mail:** **a.krakowiecka@powiat-wyszkowski.pl**

**VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia może być podmiot prowadzący działalność handlową w zakresie niniejszego zamówienia, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu, jest spełnienie kryteriów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwóch instalacji edukacyjno – ekologicznych na kwotę min. 70 000,00 zł brutto każda, przez zamontowanie urządzeń edukacyjnych z elementami obrotowymi wykonanymi z użyciem litych blach aluminiowych, z grafikami lub fotografiami wykonanymi metodą UV bezpośrednio na aluminiowe powierzchnie konstrukcyjne elementów obrotowych, z nadrukiem zabezpieczonym lakierem utwardzonym, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane. Zamawiający dokona oceny ww. warunku na podstawie wykazu zrealizowanych usług stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wraz
z dowodami, że prace na które powołuje się Wykonawca zostały wykonane należycie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania zdolności ekonomicznej i finansowej.

Nie ustala się szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca powinien znajdować się
w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Nie ustala się szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca powinien znajdować się
w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia.

**Wykonawca składający ofertę musi dołączyć:**

**1**. Formularz ofertowy – Zał. nr 1

**2**. Karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń. Karta katalogowa musi zawierać:

a. Szczegółowy opis techniczny oferowanego produktu z podaniem wymiarów,

b. Informacje o użytych materiałach, w szczególności do produkcji elementów ruchomych,

c. Zdjęcie (lub wizualizację) urządzenia,

d. Informacje o zgodności z obowiązującymi normami.

Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia zarówno w zakresie konstrukcji jak też
w zakresie rozwiązań merytorycznych były prezentowane na oddzielnych kartach katalogowych lub załącznikach do kart.

**3**. Wykaz wykonanych Usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie.

**VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY**

Kompletna oferta powinna zawiera:

1. Cenę brutto i netto dostawy.
2. Gwarancję.

**VIII. KRYTERIA WYBORU:**

1. Kryterium oceny ofert:
2. Cena – 90% (wartość brutto).
3. Gwarancja – 10%
4. Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium **„Cena”:**

 cena brutto oferty najniższej

 Liczba punktów oferty = ------------------------------------- x 90%

 cena brutto ocenianej oferty

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów tj. 90 (przy uwzględnieniu wagi wynoszącej 90%) Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia w tej części.
W pozostałych ofertach, punkty zostaną wyliczone zgodnie ze wzorem j.w.

1. Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium **„Gwarancja”:**

Gwarancja – 10 %

60 miesięcy – 10 pkt

48 miesięcy – 5 pkt

36 miesięcy – 0 pkt

**Najdłuższy termin gwarancji to 60 miesięcy.**

**Najkrótszy termin gwarancji to 36 miesięcy.**

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów, tj. 10 (przy uwzględnieniu wagi wynoszącej 10%) w danej części Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy termin gwarancji zamówienia (lecz nie krótszy niż minimalny określony przez Zamawiającego).

**IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT.**

1. Ofertę można:
2. przesłać e-mailem na adres: fundusze@powiat-wyszkowski.pl,
3. przesłać faxem na nr: (0-29) 743-59-33,
4. złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Kancelarii Starostwa Powiatowego (pokój nr 39),
5. przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków z dopiskiem na **„Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej**
6. **w miejscowości Brańszczyk”** w terminie do dnia **30 lipca 2021 r.** do godz. 1000.
7. Otwarcie ofert nastąpi 30 lipca 2021 r. o godz. 1030
8. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafkę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do Wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Wykonawca będzie związany z ofertą przez 30 dni.
13. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
14. Wypełniona Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 1,
15. Szczegółowy opis zamówienia - Załącznik nr 2,
16. Projekt Umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 3,
17. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - Załącznik nr 4
18. Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych
w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie – Załącznik nr 5,
19. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6,
20. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 7,
21. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, stanowiąca Załącznik nr 3.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec strony.

O ewentualnym wybraniu oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie,
e-mailowo lub listownie.

**X. ISTOTNE WARUNKI UMOWY**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

* + - 1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
			2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
			3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
			i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
			4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
			5. Złożą stosowne oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy z Zamawiającym
			6. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

**XI. OFERTA CZĘŚCIOWA**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

**XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

**Załącznikami do niniejszego zapytania (jeżeli dotyczy) są:**

1. Wypełniona oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1,
2. Szczegółowy opis zamówienia - załącznik nr 2,
3. Projekt Umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 3,
4. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - Załącznik nr 4,
5. Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie – Załącznik nr 5,
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6,
7. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 7,
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w część IX niniejszego zapytania ofertowego, o ile ofertę składa pełnomocnik.

**Załącznik nr 1**

do Zapytania ofertowego

nr 1/Sz/WFOŚiGW/2021

**Nr postępowania:** 1/Sz/WFOŚiGW/2021

**OFERTA WYKONAWCY**

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………….

REGON: ..............................

Telefon kontaktowy: ……………………………

Adres e-mail: ……………………………………………..

Osoba upoważniona do reprezentacji: ………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/Sz/WFOŚiGW/2021 **dotyczące dostawy
i montażu pomocy dydaktycznych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej
w miejscowości Brańszczyk” w ramach programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:*:***

oferuję realizację zamówienia

**za cenę brutto………………………………………………………………………………… zł**

**słownie……………………………………………………………………………………….….zł**

**za cenę netto …………………………………………………………………………………. zł**

**słownie ………………………………………………………………………………………….zł**

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia………………………………….

Udzielimy gwarancji na wykonane roboty na okres………………………………

1. **OŚWIADCZAM**, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i uznaję się za związaną/ego określonymi w niej zasadami postępowania – terminami i warunkami
w niej określonymi.
2. **OŚWIADCZAM**, iż uzyskałam/em wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
3. **DEKLARUJĘ**, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
4. **OŚWIADCZAM,** iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: (podać strony Oferty) .............................. – dołączone do oferty w oddzielnej kopercie.
5. **OŚWIADCZAM**, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą na czas wskazany
w zapytaniu ofertowym.
6. **OŚWIADCZAM,** że reprezentuję podmiot prowadzący działalność handlową w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
7. **OŚWIADCZAM,** iż nie należę do grupy kapitałowej (przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę)
w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)\* / Oświadczam, iż należę do grupy kapitałowej (przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę) w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i oświadczam, że do tej samej grupy kapitałowej należą następujące podmioty …………………………………………………………………………………\*
8. Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem VAT/nie jestem czynnym podatnikiem VAT **(niewłaściwe skreślić),……………………….……………(podstawa prawna**).
9. Załącznikami do niniejszej oferty (jeżeli dotyczy) są:
10. Szczegółowy opis zamówienia - załącznik nr 2,
11. Projekt Umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 3,
12. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - Załącznik nr 4,
13. Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych
w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie – Załącznik nr 5,
14. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6,
15. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 7,
16. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w część IX niniejszego zapytania ofertowego, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2021 r.

*…………………………………………………………………*

*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**\*Niewłaściwe skreślić**

**Załącznik nr 2**

do Zapytania ofertowego

nr 1/Sz/WFOŚiGW/2021

**Nr postępowania: nr** 1/Sz/WFOŚiGW/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto****(cena jednostkowa x ilość)** |
| 1. | **Gra edukacyjna - Czas zaklęty w drzewach** Konstrukcja o wymiarach L=205, W=35, H=220 cm w stelażu wykonanym z drewna iglastego.Na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm zamontowano metodą na wpust, na głębokości min 6 cm, 4 belki o średnicy około 6-8 cm każda.W słupach i poprzeczkach zamocowano metodą na wpust na głębokość 2 cm dwustronny panel edukacyjny o wymiarach około 152x2x90 cm.Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotności około 18%, szerokości min. 14,0 cm i grubości min. 2,0 cm każda, zakończonych z dwóch stron ryglem o szerokości min. 8 cm. Konstrukcja dachu powinna wystawać poza zewnętrzny obrys słupów min. 15 cm z każdej strony.Słupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do słupów za pomocą ocynkowanych śrub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.Pod panelem zamontowano 4 kształty o wymiarach około 22x2x90 cm prezentujące różne gatunki drewna i ich kory oraz przekroje poprzeczne i wzdłużne drewna wraz z motywem graficznym lupy (zbliżenie usłojenia drewna) i 1 kształt przedstawiający plaster drewna o średnicy około 50 cm i grubości 2 cm wraz z nadrukowanymi ważnymi datami przy słojach. Druk UV bezpośrednio na panelu edukacyjnym i kształtach, zabezpieczony lakierem. Krawędzie wszystkich elementów są obłe i bezpieczne. Na rewersie panelu powinna być nadrukowana wielkoformatowa fotografia nawiązującą tematycznie do informacji zamieszczonych na awersie.Nadruk dwustronny, wykonany zgodnie z Generalnymi wymaganiami technicznymi.Opis celów edukacyjnych: pierwsza tablica opisuje drzewa liściaste, druga tablica opisuje drzewa iglaste. Obie prezentują podstawowe gatunki lasotwórcze występujące w naszych lasach wraz z ich cechami diagnostycznymi: pokrój, liście, owoce, nasiona, igły itp. Trzecia tablica omawia ciekawostki dendrologiczne (przyrosty roczne, jak obliczyć wiek drzewa itd.). Ponadto wydarzenia zaprezentowane na przyrostach aż do rdzenia, zaprezentowane są w cyklu chronologicznym.Lub równoważna. | 1 szt. |  |  |
| 2. | **Gra edukacyjna - Galeria Budek Lęgowych – ekspozycja** **[Ptasie mieszkania]** Konstrukcja o wymiarach L=300, W=35, H=220 cm w stelażu wykonanym z drewna iglastego.Na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm zamontowano metodą na wpust, na głębokości min 6 cm, 3 belki o średnicy około 6-8 cm każda.W słupach i poprzeczkach zamocowano metodą na wpust na głębokość 2 cm dwustronny panel edukacyjny o wymiarach około 250x2x125 cm.Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotności około 18%, szerokości min. 14,0 cm i grubości min. 2,0 cm każda, zakończonych z dwóch stron ryglem o szerokości min. 8 cm. Konstrukcja dachu powinna wystawać poza zewnętrzny obrys słupów min. 15 cm z każdej strony.Słupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do słupów za pomocą ocynkowanych śrub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.Konstrukcja zgodna z normą PN-EN 1176-1:2009Na panelu umieszczono tablicę edukacyjną opisującą zasady budowy budek lęgowych oraz budki dla pliszki, kopciuszka, kowalika, sikory, dudka, dzięciołów, pełzacza, szpaka, kowalika i nietoperzy.Na rewersie panelu powinna być nadrukowana wielkoformatowa fotografia nawiązującą tematycznie do informacji zamieszczonych na awersie.Nadruk dwustronny, wykonany zgodnie z Generalnymi wymaganiami technicznymi.Celem edukacyjnym gry są aspekty poznawcze (typy budek oraz gatunki ptaków, które je zasiedlają) jak również inspiracyjne dla wszystkich chętnych do samodzielnego wykonania ptasiej budki.**Lub równoważna.** | 1 szt. |  |  |
| 3. | **Gra edukacyjna - Ile waży drewno** Konstrukcja o wymiarach L=150, W=35, H=220 cm w stelażu wykonanym z drewna iglastego.Konstrukcja zbudowana na bazie słupów pionowych średnicy 12-14 cm oraz poziomych wałków poprzecznych średnicy 6-8 cm montowanych w słupach pionowych na wpust na głębokość min 6 cm.Dwustronną tablicę o wymiarach około 100x65 cm, zamontować w słupach i w wałkach konstrukcji na wpust na głębokość min. 2 cm. Tablica ma być wykonana z płyty z tworzywa sztucznego grubości 2 cm. Pod tablicą zamontować na prętach ze stali nierdzewnej 6 wałków z różnymi gatunkami drewnaDach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotności około 18%, szerokości min. 14,0 cm i grubości min. 2,0 cm każda, zakończonych z dwóch stron ryglem o szerokości min. 8 cm. Konstrukcja dachu powinna wystawać poza zewnętrzny obrys słupów min. 15 cm z każdej strony.Słupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do słupów za pomocą ocynkowanych śrub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.Konstrukcja zgodna z normą PN-EN 1176-1:2009Tablica na awersie powinna posiadać treści edukacyjne tematycznie związane z przedmiotowym zagadnieniem. Na rewersie tablicy powinna być nadrukowana wielkoformatowa fotografia nawiązującą tematycznie do informacji zamieszczonych na awersie. Nadruk dwustronny, wykonany zgodnie z Generalnymi wymaganiami technicznymi.Tematyka konstrukcji „Ile waży drewno” porusza zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę Opis celów edukacyjnych gry: Zbiór ciekawych informacji związanych z różnymi gatunkami drzew w postaci oznakowanych „pniaków”, zamontowanych w konstrukcji. Przesuwając pniaki po metalowych prowadnicach oszacujemy ciężar danego gatunku, a treści edukacyjne zawierające wartości liczbowe, przybliżą fachową wiedzę w tym obszarze tematycznym.**Lub równoważna**. | 1 szt. |  |  |
| 4. | **Gra edukacyjna - Pamięciówka (16 tabliczek)**Konstrukcja o wymiarach L=160, W=35, H=220 cm w stelażu wykonanym z drewna iglastego.Na dwóch słupach średnicy 12-14 cm zamontowano metodą na wpust, na głębokość min. 6 cm, dwie belki poziome o średnicy min. 8 cm każda. Oś niższej belki powinna być max. 89 cm nad poziomem terenu.Pomiędzy belkami poziomymi zamocowano na czterech pionowych prowadnicach ze stali nierdzewnej szesnaście obracanych tabliczek w kształcie prostopadłościanów o wymiarach min. 22x2x17,0 cm. Tabliczki obrotowe posiadają pełno-kolorowy nadruk: Awers – znak zapytania, Rewers – treści edukacyjne dobrane do tematyki gry.Nad prostopadłościanami znajduje się tablica z tytułem i nazwą konstrukcji, zamontowana na wpust min. 2 cm w poziomej belce i pionowych słupach.Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotności około 18%, szerokości min. 14,0 cm i grubości min. 2,0 cm każda, zakończonych z dwóch stron ryglem o szerokości min. 8 cm. Konstrukcja dachu powinna wystawać poza zewnętrzny obrys słupów min. 15 cm z każdej strony.Do konstrukcji powinna być przymocowana ławka z siedziskiem z drewna konstrukcyjnego KVH C24 o wilgotności około 18 %, szerokość siedziska min. 25 cm. Poziom siedziska około 35 cm ponad powierzchnię terenu. Oparcie wykonane z min. jednej belki poziomej średnicy min. 6 cm, montowanej na wpust w słupach pionowych na głębokość min 6 cm.Ławka ma ułatwiać dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych elementów gry.Słupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do słupów za pomocą ocynkowanych śrub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.Gra polega na dobieraniu par spośród obrazków przyrodniczych, nadrukowanych na rewersach tabliczek, tematycznie związanych z tytułem gry.Grę należy zacząć od ustawienia wszystkich awersów ze znakiem „?”. Odkryć na stałe jeden z rewersów, po czym odkrywając na chwilę kolejne pojedyncze elementy, na zasadzie wzrokowego zapamiętywania podejrzanych obrazków, szukać pary do obrazka odkrytego na stałe. Kontynuować zabawę do zestawienia Prezentowana zawartość merytoryczna:a.Co ze mnie wyrośnie?Gra ma na celu przybliżyć pokroje podstawowych drzew i krzewów leśnych.Lub równoważna. | 1 szt. |  |  |
| 5. | **Gra edukacyjna - Odkrywca (tabliczki obracane)**Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 280x220x35 cm, wykonana z drewna iglastego (sosna, świerk). Dwa pionowe, toczone słupy o średnicy około 12-14 cm, w których zamontowano metodą na wpust od 2 do 5 (w zależności od konfiguracji) poprzeczek o średnicy około 6-8 cm. Konstrukcja zwieńczona jest dwuspadowym dachem, wykonanym z minimum 4 desek. Pojedyncza deska klasy A/B i wilgotności nieprzekraczającej 18%, o wymiarach około 280x15x2,5 cm. Dach z dwóch stron zakończony ryglem o szerokości 8 cm.W konstrukcji zamocowano dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny o wymiarach około 215x2x35 cm. Poniżej, pomiędzy dwoma poprzeczkami, metodą na wpust zamontowano 8 prętów ze stali nierdzewnej o średnicy około 8 mm. Na każdym z nich obsadzono dwustronnie zadrukowany, obracany prostopadłościan o wymiarach około 21x2x17,5 cm. Poniżej, na dwóchpoprzeczkach, zamontowano 8 zadrukowanych paneli tematycznych. Każdy z paneli, ma górnej części zawiera powiększenie elementu, zobrazowane grafiką lupy (w zależności od tematyki konstrukcji).Elementy zadrukowane wykonane są w technologii UV. Druk naniesiony bezpośrednio na aluminiowe ściany kostek/tabliczek obrotowych, panel edukacyjny i panele tematyczne, wszystko zabezpieczone lakierem UV. Wydruk charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych UV i H2O oraz inne nieinwazyjne uszkodzenia.Konstrukcja mocowana w gruncie za pomocą kotew stalowych o wymiarach 100x6x8 cm. Prezentowana zawartość merytoryczna:a.Odkrywca DendrologGra uczy rozpoznawania gatunków drzew i krzewów. W 8 tablicach gatunkowych opisane zostały najważniejsze elementy z zakresu biologii każdego z nich. Dowiesz się jaką wysokość osiągają drzewa iglaste, jaką liściaste, jakie preferują podłoże, jakie zastosowanie mają np. kwiaty, kora (aspekt leczniczy), czy też drewno (opał, przemysł meblowy itd).Możliwość wyboru opcji merytorycznej: A – Zagadka (rewers) oraz grafika (awers), B – Opis biologii (rewers) oraz grafika (awers).**Lub równoważna.** | 1 szt. |  |  |
| 6. | **Gra edukacyjna - Puzzle z księgą wiedzy**Konstrukcja o wymiarach L=135, W=35, H=220 cm w stelażu wykonanym z drewna iglastego.Na dwóch słupach średnicy 12-14 cm zamontowano metodą na wpust, na głębokość min. 6 cm, dwie belki poziome o średnicy min. 8 cm każda. Oś niższej belki powinna być max. 108 cm nad poziomem terenu.Pomiędzy belkami poziomymi zamocowano na trzech pionowych prowadnicach ze stali nierdzewnej dziewięć obracanych tabliczek w kształcie prostopadłościanów o wymiarach min. 22x2x17,5 cm. Tabliczki obrotowe posiadają pełno-kolorowy nadruk: Awers, Rewers – treści edukacyjne dobrane do tematyki gry.Nad prostopadłościanami znajduje się tablica z tytułem i nazwą konstrukcji, zamontowana na wpust min. 2 cm w poziomej belce i pionowych słupach.Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotności około 18%, szerokości min. 14,0 cm i grubości min. 2,0 cm każda, zakończonych z dwóch stron ryglem o szerokości min. 8 cm. Konstrukcja dachu powinna wystawać poza zewnętrzny obrys słupów min. 15 cm z każdej strony.Do konstrukcji powinna być przymocowana ławka z siedziskiem z drewna konstrukcyjnego KVH C24 o wilgotności około 18 %, szerokość siedziska min. 25 cm. Poziom siedziska około 35 cm ponad powierzchnię terenu. Oparcie wykonane z min. jednej belki poziomej średnicy min. 6 cm, montowanej na wpust w słupach pionowych na głębokość min 6 cm.Ławka ma ułatwiać dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych elementów gry.Słupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do słupów za pomocą ocynkowanych śrub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.Gra polega na poprawnym ułożeniu kolejno dwóch obrazów z dostępnych w grze tabliczek obrotowych. Przed rozpoczęciem zabawy, należy wymieszać „obrotowe” puzzle aby utrudnić i uatrakcyjnić dobór prawidłowych części układanki.Tablica wolnostojąca w stelażu drewnianym, jest uzupełnieniem gry. Podaje wiele ciekawych informacji dotyczących bohaterów dwóch obrazów ułożonych puzzli.Prezentowana zawartość merytoryczna:a. Grzyby jadalneb. Zimorodek – Dudek**Lub równoważna.** | 1 szt. |  |  |
| 7. | **Gra edukacyjna - Sprawność (5 kostek)**Konstrukcja o wymiarach L=205, W=35, H=220 cm w stelażu wykonanym z drewna iglastego.Na dwóch słupach średnicy 12-14 cm zamontowano metodą na wpust, na głębokość min. 6 cm, trzy belki poziome o średnicy min. 8 cm każda. Oś najniższej belki powinna być max. 72 cm nad poziomem terenu.W słupach i górnych belkach poziomych zamocowano, metodą na wpust na głębokość 2 cm, dwustronny panel edukacyjny o wymiarach min. 155x90x2 cm. Pod panelem zamontowano na pięciu pionowych prowadnicach ze stali nierdzewnej pięć obracanych kostek w kształcie prostopadłościanów o wymiarach min. 19x19x17,0 cm.Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotności około 18%, szerokości min. 14,0 cm i grubości min. 2,0 cm każda, zakończonych z dwóch stron ryglem o szerokości min. 8 cm. Konstrukcja dachu powinna wystawać poza zewnętrzny obrys słupów min. 15 cm z każdej strony.Do konstrukcji powinna być przymocowana ławka z siedziskiem z drewna konstrukcyjnego KVH C24 o wilgotności około 18 %, szerokość siedziska min. 25 cm. Poziom siedziska około 35 cm ponad powierzchnię terenu. Oparcie wykonane z min. jednej belki poziomej średnicy min. 6 cm, montowanej na wpust w słupach pionowych na głębokość min 6 cm.Ławka ma ułatwiać dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych elementów gry.Słupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do słupów za pomocą ocynkowanych śrub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.Tablica na awersie powinna posiadać treści edukacyjne tematycznie związane z tytułem gry. Na rewersie tablicy powinna być nadrukowana wielkoformatowa fotografia nawiązującą tematycznie do informacji zamieszczonych na awersie.Obrotowe kostki pomagają w ułożeniu zdobytej wiedzy. Obrót lewej kostki wyznacza temat, w ramach którego w sposób logiczny należy ułożyć zawartość kostek pozostałych.Prezentowana zawartość merytoryczna:a. Ornitolog - poznajemy ptakiGra prezentuje 4 rzędy ptaków: śpiewające szponiaste wodne. łowne lub leśne. Wraz z przykładowymi gatunkami, adekwatnymi do w/w kategorii.**Lub równoważna.** | 1 szt. |  |  |
| 8. | **Gra edukacyjna - Światowid (3 kostki)**Konstrukcja o wymiarach L=40, W=40, H=180 cm wykonana z drewna iglastego.Konstrukcja zbudowana na bazie drewnianego słupa średnicy min. 35 cm i wysokości max. 80 cm ustawionego pionowo, na którym zamontowano rurę stalową średnicy min. 34 mm. Na rurze zamontowano trzy obracane w kierunku poziomym prostopadłościany o wymiarach 25x25x22 cm, stanowiące obrotowe nośniki informacji. Konstrukcja zwieńczona czterospadowym zadaszeniem wykonanym z min. czterech desek szer. min. 14,5 cm i grubości min. 2,2 cm, wymiary podstawy dachu około 40x40 cm.Słup zamontowany w gruncie na kotwie stalowej o wymiarach min. 70x6x4 cm. Kotwa mocowana do słupa za pomocą ocynkowanych śrub zamkowych, stabilizowana w gruncie betonem B20.Celem gry jest ustawienie prostopadłościanów w taki sposób by zawarte na nich grafiki i informacje tworzyły w linii pionowej merytorycznie logiczny ciąg myślowy. Prezentowana zawartość merytoryczna:a.Ptaki leśneW grze poznajemy 4 podziały ptaków na następujące kategorie: śpiewające, drapieżne, nocne oraz zimujące w kraju.b.Ptaki wodneGra w której należy dopasować do siebie ilustracje, które znajdują się na obracanych prostopadłościanach, w taki sposób, aby utworzyły pewien ciąg myślowy, np. samica- samiec – pisklę. Dzięki grze poznajemy poszczególne gatunki ptaków wodnych oraz ich dymorfizm płciowy przejawiający się różnicami w morfologii samicy i samca jednego gatunku. **Lub równoważna.** | 2 szt. |  |  |
| 9. | **Gra edukacyjna - Zegar przyrody**Konstrukcja o wymiarach L=270, W=35, H=230 cm w stelażu wykonanym z drewna iglastego.Na dwóch słupach średnicy 12-14 cm zamontowano metodą na wpust, na głębokość min. 6 cm, dwie belki poziome o średnicy min. 8 cm każda. W słupach i belkach poziomych zamocowano, metodą na wpust na głębokość 2 cm, dwustronny panel edukacyjny o wymiarach 220x120x2 cm. Na tablicy zamontowano dwa ruchome ośmiokąty wykonane z PCV grubości 19 mm oraz 8 monolitycznych kółek, wykonanych metodą termo formowania z tworzywa typu ABS o dużej gęstości, udarności i twardości oraz odporności na zarysowania. Kółka zamontowano w prowadnicy w taki sposób, by można było je dopasować do 8 nadrukowanych fotografii lub ilustracji. Na rewersie tablicy powinna być nadrukowana wielkoformatowa fotografia nawiązującą tematycznie do informacji zamieszczonych na awersie.Nadruk dwustronny pełno kolorowy zabezpieczony lakierem UV, wykonany zgodnie z Generalnymi wymaganiami technicznymi.Dach dwuspadowy wykonany z desek klasy A/B o wilgotności około 18%, szerokości min. 14,0 cm i grubości min. 2,0 cm każda, zakończonych z dwóch stron ryglem o szerokości min. 8 cm. Konstrukcja dachu powinna wystawać poza zewnętrzny obrys słupów min. 15 cm z każdej strony.Do konstrukcji powinna być przymocowana ławka z siedziskiem z drewna konstrukcyjnego KVH C24 o wilgotności około 18 %, szerokość siedziska min. 25 cm. Poziom siedziska około 35 cm ponad powierzchnię terenu. Oparcie wykonane z min. jednej belki poziomej średnicy min. 6 cm, montowanej na wpust w słupach pionowych na głębokość min 6 cm.Ławka ma ułatwiać dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych elementów gry.Konstrukcja zgodna z normą PN-EN 16630:2015Słupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach min. 104x6x8 cm. Kotwy mocowane do słupów za pomocą ocynkowanych śrub zamkowych, stabilizowane w gruncie betonem B20.Prezentowana zawartość merytoryczna:1. 100 lat w życiu lasu

Gra opisuje wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, na przykład: usuwanie chwastów z upraw, trzebieże wczesne, trzebieże późne itp.**Lub równoważna.** | 1 szt. |  |  |
| RAZEM |  |  |

**Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towaru:**

1. **Generalne Wymagania Techniczne dla urządzeń edukacji ekologicznej**
	1. **Konstrukcja elementów obrotowych urządzeń (kostki i płytki):**
2. nie dopuszcza się w jakichkolwiek fragmentach elementów obrotowych urządzeń użycia sklejki drewnianej lub spienionego PCV,
3. elementy obrotowe wykonane powinny być z tworzywa ślizgowego HDPE i litej blachy aluminiowej o obłych krawędziach,
4. Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach aluminiowych powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami aluminiowymi,
5. Nie powinno być widocznych śrub montażowych.
	1. **Tarcica**
6. Z uwagi na skuteczność impregnacji, do produkcji elementów konstrukcji z desek zaleca się używanie tarcicy o wilgotności około 18%,
	1. **Nadruk na elementach obrotowych**
7. nie dopuszcza się w elementach obrotowych urządzeń stosowania nadruku na folię, naklejaną następnie na ścianki konstrukcji,
8. Nadruk grafik lub fotografii powinien być wykonywany metodą UV, bezpośrednio na aluminiowe powierzchnie konstrukcyjne elementów obrotowych,
9. Nadruk powinien być zabezpieczony lakierem utwardzonym.
	1. **Nadruk na tablicach informacyjnych i edukacyjnych**
10. Nie dopuszcza się w urządzeniach stosowania nadruku na folię naklejaną następnie na zastosowane materiały np.: blacha, PCV, Dibond,
11. Nadruk powinien być wykonywany metodą UV bezpośrednio na zastosowane materiały,
12. Nadruk powinien być zabezpieczony lakierem utwardzonym lub lakierem UV z dodatkową powłoką laminatu samoprzylepnego. Nie dopuszcza się stosowania laminatów samoprzylepnych zamiast zabezpieczenia lakierem.
	1. **Normy.**
13. Wszystkie elementy ruchome muszą posiadać obłe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie w odniesieniu do normy:
	1. PN-EN 1176-1:2009
	2. PN-EN 16630:2015
	3. **Tolerancje.**
14. Wymiary elementów pomocy edukacyjnych są podane jako przykładowe za wyjątkiem wymiarów oznaczonych jako maksymalne lub minimalne. Dopuszczalna jest tolerancja wymiarów podanych jako przykładowe w granicy +/- 5%.

**Załącznik nr 3**

 do Zapytania ofertowego

 nr 1/Sz/WFOŚiGW/2021

**PROJEKT UMOWY**

**Nr …………………………………..**

**zawarta w dniu ………………………. r. w Wyszkowie**

pomiędzy:

Powiatem Wyszkowskim, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,

Reprezentowanym Przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego w osobach:

1)………………………………

2)………………………………

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

……………………………………………., ul. ……………………………….., …………………………

zwaną/ym dalej **Wykonawcą**,

który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 1/Sz/WFOŚiGW/2021 na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.)

została zawarta umowa o następującej treści:

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

Przedmiotem umowy jest:

**Budowa instalacji edukacyjnej - w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu pomocy dydaktycznych przy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania „Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk”**

**w ramach programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:*:***

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy.

**§ 2**

**WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI**

1. Wartość umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) wynosi brutto ………… zł (słownie: ………………….), w tym kwota netto …………….. złotych plus należny podatek od towarów
 i usług (VAT) w wysokości ……………… zł.

2. Strony umowy uzgadniają, że w czasie jej realizacji stosowana będzie cena wyszczególniona w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Cena jest ostateczna i nie podlega zwiększeniu w czasie realizacji umowy.

3. Cena brutto zawiera podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa oraz wszelkie inne koszty związane z należytą realizacją umowy, w szczególności koszt rękojmi liczonej od daty dostawy do Zamawiającego.

**§ 3**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Faktura powinna być wystawiona na: Nabywca – Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2,
07-200 Wyszków NIP 762 188 69 20, Odbiorca –Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2 ,07-200 Wyszków.
2. Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 Zamawiający zapłaci po przedłożeniu rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę oraz protokołu odbioru końcowego bez uwag.
3. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (*„splitpayment”)* – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury przez Wykonawcę wraz kompletną dokumentacją wykonania usługi przez Wykonawcę.
5. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze…………………………………………………………………………

**§ 4**

**TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY**

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie ………………………….. .
2. Miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku. ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

**§ 5**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:
2. Uzyskania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień niezbędnych do realizacji umowy,
3. Przejęcia terenu robót od Zamawiającego,
4. Zabezpieczenie terenu robót,
5. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania przez Zamawiającego, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w  tym także ruchem pojazdów,
6. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
7. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i  porządku,
8. Energię elektryczną oraz pobór wody potrzebne do wykonania zamawianych robót Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
9. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robot,
10. Dostarczenia w dniu odbioru przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego oraz dokumentacji niezbędnej do rozliczenia inwestycji z WFOŚiGW w Warszawie.
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi umową przez osoby/osobę posiadające/ą stosowne kwalifikacje zawodowe,
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenie przyległym do terenu budowy. Wszelkie kary związane z zanieczyszczeniem środowiska, przekroczeniem norm hałasu czy niewłaściwym postepowaniem z  odpadami obciążającymi Wykonawcę.
13. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych powstałych w związku z  pracami prowadzonymi przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.
14. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego znajdującego się na terenie budowy oraz terenie przyległym jeżeli Wykonawca będzie na nim prowadził prace, zarówno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach.

**§ 6**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania placu w celu realizacji zadania,

2) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja Przedmiotu Umowy,

3) zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

**§ 7**

**GWARANCJA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace i dostarczone materiały będące przedmiotem niniejszej umowy.
2. Okres gwarancji – …….. miesięcy.
3. W dniu dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentu gwarancyjnego.
4. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.
5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie.
6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
7. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Zamawiający niezależnie od gwarancji może korzystać z rękojmi, która wynosi …… miesięcy od daty wykonania umowy.

**§ 8**

**KARY UMOWNE**

* 1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych:
	2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów, o których mowa w §4 – w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości brutto 0,1% Wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1.

Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa powyżej stają się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej.

* 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
	2. Kara umowna należna Zamawiającemu może być pobrana także poprzez potrącenie z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

**§ 9**

**ZMIANY UMOWY**

* 1. Zmiany umowy mogą być dokonane tylko za zgodą obu stron.
	2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
	3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących:
1. zmiany nazwy i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;
2. zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy;
3. zmiany stawki podatku od towarów i usług, w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości ww. stawek
w zakresie obejmującym przedmiot umowy, której strony umowy nie mogły przewidzieć w momencie jej podpisania;
4. przypadków wystąpienia nw. okoliczności, pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy, tj.:
5. opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
6. siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy.

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowy termin umowy, z tym że wielkość zmiany musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała,

5) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu rzeczowego i finansowego umowy (łącznie z opcją).

**§ 10**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody.
3. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji i w związku z niniejszą umową, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego.
4. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy z dnia złożenia stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

**Załącznik nr 4**

do Zapytania ofertowego

 nr 1/Sz/WFOŚiGW/2021

WYKONAWCA:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

**Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. zadania **„Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej
w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk”** w ramach programu „Zadania
z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie: poniżej przedstawiamy wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z prawidłowo ukończone

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot usługi**(podanie nazwy inwestycji i miejsca jej realizacji z opisem pozwalającym na ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu) \* | **Kwota brutto wykonanej usługi** | **Daty wykonania****usługi****(dd-mm-rrrr)** | **Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Dowodami, o których mowa powyżej są:

- referencje;

- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

………………………………………………………………

*podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**Załącznik nr 5**

do Zapytania ofertowego

 nr 1/Sz/WFOŚiGW/2021

**KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE**

**OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM
W WYSZKOWIE**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach
i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego,
z siedzibą przy Al. Róż 2, 07-200 Wyszków.

2. W Starostwie Powiatowym w Wyszkowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pani Karolina Sybilska, z którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@odosc.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie postępowania administracyjnego przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

b. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e) RODO);

c. gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit d) RODO);

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO);.

e. jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą ujawniały pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, lub będą danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi lub danymi dotyczącymi zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzane będą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g), h) ,i) lub j) RODO.

5. Przetwarzanie dany osobowych odbywa się przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest:

a. niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Starostwo Powiatowe w Wyszkowie przez obowiązujące przepisy prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak też przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy;

b. dobrowolny w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO. Aby skorzystać z poniższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@odosc.pl:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

c) przenoszenia swoich danych osobowych;

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

a. upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek;

b. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji;

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Administrator Danych Osobowych

**Załącznik nr 6**

do Zapytania ofertowego

 nr 1/Sz/WFOŚiGW/2021

**OŚWIADCZENIE
OSPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zapytania ofertowego na do dostawy i montażu pomocy dydaktycznych przy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania **„Tworzenie Ścieżki Edukacyjno-Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk”** w ramach programu „*Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”* ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie**.**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:

1. Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny.
2. Posiadam uprawnienia do wykonania działalności objętej zamówieniem.
3. Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Posiadam zdolność finansową i ekonomiczną do realizacji przedmiotu zamówienia.

 …………………… ……………………………

 miejscowość i data podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 7**

**do Zapytania ofertowego**

 **nr 1/Sz/WFOŚiGW/2021**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**W imieniu wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym
 a Wykonawcą ………………………………..………………………**

(nazwa wykonawcy)

**nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe.**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………… ……………………………

miejscowość i data podpis Wykonawcy